Linux服务器：

远程操作：

平台访问：192.168.1.197:89 =>116.77.32.199:89

矢量数据调用：

shp文件导入：

Windows2008r2服务器：

终端传输接口：192.168.1.199:3398 =>116.77.32.199:3398

桌面远程：